菏泽鲁西新区2023年幼儿园厨房设备及空调采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371791000202302000127

采 购 人：菏泽鲁西新区教育体育服务中心

采购代理机构：山东晟菖宏项目管理有限公司

日 期：二〇二三年十月

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 1](#_Toc27308)

[第二章 供应商须知 6](#_Toc13737)

[第三章 竞争性磋商办法 27](#_Toc1601)

[第四章 合同条款及格式 33](#_Toc17659)

[第五章 项目说明及要求 34](#_Toc26555)

[第六章 响应文件格式](#_Toc4754) 67

# 第一章 竞争性磋商公告

|  |
| --- |
| 项目概况菏泽鲁西新区2023年幼儿园厨房设备及空调采购项目的潜在供应商应在中国山东政府采购网 、菏泽市政府采购公共服务平台、在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）下载获取竞争性磋商文件，并于2023年10月24 日9时00分 (北京时间) 前提交响应文件。 |

一、项目基本情况

1.项目编号：SDGP371791000202302000127

2.项目名称：菏泽鲁西新区2023年幼儿园厨房设备及空调采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（万元）：103.341536

5.最高限价（万元）：103.341536

6.采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 本包预算金额(最高 限价/万元 |
| A包 | 厨房设备及空调 | 1 | 详见竞争性磋商文件 | 103.341536 |

1. 合同履行期限：详见竞争性磋商文件
2. 本项目是否接受联合体：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）；

2.2按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商必须出具《中小企业声明函》；

2.3财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；

2.4财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1潜在供应商须具有有效的营业执照，并且在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.2在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（credit.shandong.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3本项目专门面向中小企业采购，供应商必须出具《中小企业声明函》；

3.4本项目不接受联合体投标；

3.5资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2023年10月13日8时00分至2023年10月19日18时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国山东政府采购网、在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）自行下载。

3.方式：①潜在供应商需在(2023 年 10 月 13 日 8 时 00 分至 2023 年 10月 19日 18 时 00 分，北京时间，法定节假日除外）中国山东政府采购网+赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）进行网上注册并在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）备案，截止时间前未在上述网站注册的或者只注册未进行网上备案的供应商不具备参与本项目的投标资格。② 潜在供应商还须在采购文件规定的时限内登录赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）下载电子版竞争性磋商文件，逾期未下载造成本项目采购活动无法参加，后果自负。③关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的 暂停、延期通知等情况均在发布磋商公告的媒介同时发布。供应商自行查阅网站信息， 或于开标前向代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

4.售价：0元

四、响应文件的递交

1.截止时间：2023年10月24日9时00分（北京时间）。

2.开标时间：2023年10月24日9时00分（北京时间）。

3.地 点：赢 标 电 子 招 标 采 购 交 易 平 台 （ 菏 泽 专 区 ） （http://hz.fzbidding.com）虚拟开标大厅开启（本项目实行远程不见面开标，供应商无需到达现场参加开标活动）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

重要说明：

网上交易须知：

本次采购为电子招投标，采用远程不见面开标，全程线上举行，供应商无需到 达现场参加开标活动。提交电子响应文件需使用赢标平台——投标客户端经过ca锁进行加密，加密后生成的电子响应文件方可上传提交，网站的注册及CA的办理过程需一定时间周期，供应商务必在采购文件规定的时间内进行网站的注册及CA办理完成，以免造成投标失败。未及时进行网站注册及CA办理的供应商所造成的投标失败，后果由其自负。（企业CA办理注册请于菏泽市公共资源交易中心一楼杜经理联系，电话：15315301315）

竞争性磋商文件一经在中国山东政府采购网、菏泽市政府采购公共服务平台、赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注项目信息并及时相关平台下载电子版竞争性磋商文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负。

3、网站响应文件的制作过程需一定的学习时间，供应商务必在开标截止时间前进行投标相关文件的上传，以免造成投标失败。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：菏泽鲁西新区教育体育服务中心

地址：菏泽市广州路与丹阳东路交叉口北300米路西广州路中学院内

联系方式：7155819

2.采购代理机构信息

名称：山东晟菖宏项目管理有限公司

地址：菏泽市经济开发区丹阳街道府东路155号军培中心A座201室

联系方式：19963006050

3.项目联系方式

项目联系人：山东晟菖宏项目管理有限公司

电话：19963006050

发布人：邵岩

发布时间：2023年10月12日

第二章 供应商须知

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1 | 采购人 | 名称：菏泽鲁西新区教育体育服务中心地址：菏泽市广州路与丹阳东路交叉口北300米路西广州路中学院内联系人：季海涵联系方式：0530-7155819 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东晟菖宏项目管理有限公司地址：菏泽市经济开发区丹阳街道府东路155号军培中心A座201室项目联系人：邵岩电话：19963006050 |
| 3 | 项目名称 | 菏泽鲁西新区2023年幼儿园厨房设备及空调采购项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 服务内容 | 幼儿园厨房设备及空调采购（具体内容详见磋商文件第五章项目说明及要求） |
| 6 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 供货安装期 | 签订合同后30日历天内供货安装完成并验收合格。 |
| 8 | 质量要求 | 满足采购人要求，符合国家、行业最新标准。 |
| 9 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）；2.2按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商必须出具《中小企业声明函》；2.3财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；2.4财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）。3.本项目的特定资格要求：3.1潜在供应商须具有有效的营业执照，并且在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；3.2在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（credit.shandong.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.3本项目专门面向中小企业采购，供应商必须出具《中小企业声明函》；3.4本项目不接受联合体投标；3.5资格审查方式：资格后审。 |
| 10 | 采购限价 | 采购限价：小写：1033415.36元大写：壹佰零叁万叁仟肆佰壹拾伍元叁角陆分备注：1、超过采购限价的均为无效报价。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行勘察现场。 |
| 12 | 预备会 | 不召开 |
| 13 | 是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 14 | 转包、分包 | 不允许任何情况的转包和分包 |
| 15 | 偏离 | 不允许 |
| 16 | 供应商提出问题的截止时间 | 截止磋商时间5日前 |
| 17 | 采购人书面澄清的时间 | 截止磋商时间5日前 |
| 18 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间、方式 | 供应商应截止磋商报价时间5日前，将需要澄清的问题以word的文本形式（加盖单位公章），给sdsch888@163.com 发送电子邮件并电话通知采购代理机构，逾期任何问题不作答复，并视为完全认同磋商文件。 |
| 19 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 电子文档、澄清及修改文件、采购人所提供的有关资料等 |
| 20 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 收到答疑澄清文件 24 小时内 |
| 21 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 收到答疑澄清文件 24 小时内 |
| 22 | 构成响应文件的其他材料 | 按照磋商小组要求递交的澄清、补充、修改及说明。 |
| 23 | 竞争性磋商有效期 | 90日历天（自竞争性磋商文件递交截止之日起） |
| 24 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 根据竞争性磋商文件的要求，由供应商的法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件中的任何改动之处应加盖单位公章和法定代表人印章确认。 |
| 26 | 响应文件份数 | 经过加密的电子版响应文件一份，需在递交截止时间前在赢标平台菏泽专区（http://hz.fzbidding.com/）上传。中标后该企业还需提交四份胶装的系统内生成的PDF版纸质标书，并加盖公章。 |
| 27 | 递交响应文件截止时间 | 2023年 10 月 24 日 9 时 30 分（北京时间）（过期不予接收） |
| 28 | 递交响应文件地点 | 在 赢 标 电 子 招 标 采 购 交 易 平 台 （ 菏 泽 专 区 ） （http://hz.fzbidding.com）递交加密版电子响应文件 |
| 29 | 磋商时间 | 2023年 10月 24 日 9 时 00 分（北京时间） |
| 30 | 磋商地点 | 赢 标 电 子 招 标 采 购 交 易 平 台 （ 菏 泽 专 区 ）（http://hz.fzbidding.com）虚拟开标大厅开启（本项目实行远程不见面开标，供应商无需到达现场参加开标活动） |
| 31 | 磋商程序 | 按下列程序进行开标： 1. 代理机构通过赢标平台菏泽专区发送开标指令；
2. 供应商在解密截止时间之前，通过赢标电子招标采购交易平台（菏 泽专区）对已递交的电子响应文件进行解密；
3. 待所有供应商解密完成或到解密截止时间后，代理机构发布开标一览表；
4. 供应商对开标记录使用CA数字证书进行电子签名；
5. 开标结束。
 |
| 32 | 磋商小组的组建 | 磋商小组成员：3人。其中采购人代表1名，其余2名成员从山东省政府采购信息公开平台专家库中随机抽取。 |
| 33 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否 |
| 34 | 付款方式 | 供货安装完成并验收合格后付清合同全部价款。 |
| 35 | 质保期 | 自供货安装并验收合格之日起一年 |
| 36 | 相关费用 | 1. **代理服务费：**9532.1元、评审费：1787.27元，由成交单位在领取成交通知书时一次性付清。

**2、电子交易平台收费标准**：按照赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）使用费标准执行。

|  |
| --- |
| **政府采购项目收费标准** |
| 区间 | 概（估）价范围 | 收费金额 | 备注 |
| 1 | 概（估）价<50万 | 1000元 | 未中标的费用将在中标结果公示发布后，三个工作日内原路退回 |
| 2 | 50万≤概（估）价<300万 | 2000元 |
| 3 | 300万≤概（估）价 | 3000元 |
| **备注：平台技术联系人：毕老师 15898683755 刘老师15552513997****平台收费联系人：毕老师 15898683755** |

**3、菏泽市公共资源 (国有产权) 电子平台使用费收费标准如下：**以中标价为基数，按比例分段累进计费，由成交人领取成交通知书前缴纳至菏泽市公共资源 (国有产权) 交易中心。具体缴费比例如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 300 万元 (含 300 万元) 以下部分 | 0.17% |
| 300 万元—500 万元 (含 500 万元) | 0.16% |
| 500 万元— 1000 万元 (含 1000 万元) | 0.15% |
| 1000 万元—3000 万元 (含 3000 万元) | 0.14% |
| 3000 万元—5000 万元 (含 5000 万元) | 0.09% |
| 5000 万元-1 亿元 (含 1 亿元) | 0.05% |

**备注：**1 、单项最低收费 1000 元。2 、货物与服务类项目中标金额/成交金额超出3000万元 (不含3000 万元) 部分不再收取菏泽市公共资源 (国有产权) 电子平台使用费。3 、工程类项目中标金额/成交金额超出1亿元(不含1亿元)部分不再收取菏泽市公共资源 (国有产权) 电子平台使用费。 |
| 37 | 电子招投标须知 | 响应文件中其他章节与供应商须知有不一致的内容，以供应商须知内容为准。**1.本次招标活动为电子化招投标，采用远程异地评审模式。**供应商应通过赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区)http://hz.fzbidding.com/上传经 CA 加密的电子响应文件。2.在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA为响应文件加密，加密时所有响应文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由供应商自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子响应文件未在加密过程中损坏。供应商未按规定加密的响应文件，赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区)http://hz.fzbidding.com/将拒绝接收。 3.供应商须在投标截止时间前，通过投标客户端生成的加密文件，并在磋商文件规 定 的 开 标 截 止 时 间 前 登 录 赢 标 电 子 招 标 采 购 交 易 平 台 ( 菏 泽 专 区)http://hz.fzbidding.com/递交电子响应文件。 4.供应商在递交响应文件之后、在规定的截止时间之前，可随时登录赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区)http://hz.fzbidding.com/撤回响应文件。需要补充或修改响应文件时，必须先撤回电子响应文件，修改后重新递交。重新递交的响应文件应按磋商文件的规定编制、加密和CA 签名。在开标截止时间后，不能修改或撤回响应文件。5.供应商按磋商文件中规定的时间和地点公开报价，供应商须自备笔记本电脑、CA准时在线参加报价,供应商需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签章。若供应商在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标资格。电子交易过程出现故障时，按相关部门的规定处理。《操作手册》可在 http://hz.fzbidding.com/“下载中心”栏目进行下载。供应商在使用电子招投标平台时，如有任何疑问，请拨打客服电话 15898683755。 |
| 38 | 信用评价板块 | “ 供 应 商 须 在 项 目 开 标 前 ，进 入 菏 泽 市 政 府 采 购 公 共 服 务 平 台 (http://ggzypz.heze.gov.cn/) ，在服务平台点击【菏泽市政采信用管理系统】进入信用系统完成账号注册 (已有账号的无需重复注册) ，登录系统截取当前的信用星级和分数，作为供应商信用情况的参考。在项目评标结束后，供应商需登录菏泽政采信用管理系统，对本次项目的各阶段参与主体完成信用评价并于系统内提交评价结果”。信用系统具体操作步骤详见【 菏泽市政采信用管理系统】用户操作手册 (http://47.104.12.130:10000/user/login) 。**技术咨询董工 15053027821， 技术咨询陈工 18253063200。****重要提示：此项要求不作为供应商参与评审的资格项和评分项，不以此项做废标处理。** |
| 注：因本项目实行网上投标。如项目发布澄清、补充、修改信息，将在《中国山东政府采购网》、《菏泽市政府采购公共服务平台》、《赢标平台菏泽专区》进行公告。公告自发布之日起即视为通知到潜在供应商。 |

## 1、总则

**1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现采用竞争性磋商的方式对本项目组织采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 本次采购内容：磋商文件所包括的所有内容。

**1.2 资金来源**

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

**1.3 采购范围、供货及安装期和质量要求**

1.3.1 本次服务内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的服务期限：见供应商须知前附表。

**1.4 供应商资格要求：**

1.4.1资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的采购人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目的采购人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的采购人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的采购人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）参加招标活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录、严重违约或重大项目质量问题的。

**1.5 相关费用**

1.5.1 详见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论投标 结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

**1.6 保密**

参与招标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7 语言文字**

除专用术语外，与本次投标报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9 踏勘现场**

1.9.1 采购人不统一组织供应商踏勘项目现场，各供应商自行踏勘现场，因供应商未踏勘现场引起的风险后果由报价供应商自行承担。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 供应商无论是否勘察现场，都将被认为已了解项目的现场情况，掌握了编制响应文件时的有关条件。

**1.10预备会**

本项目不召开预备会。

**1.11转包、分包**

禁止项目转包和分包。项目实施过程中发现存在项目转包分包情况，采购人有权立即终止合同，由此造成的损失由供应商自行承担。

**1.12 偏离**

1.12.1响应文件应符合竞争性磋商文件的实质性要求，不得有重大偏离。

1.12.2评审过程中，若发现响应文件出现重大偏离，将作无效投标处理。

1.12.3重大偏离主要包括以下内容：

(1)未按竞争性磋商文件提供的格式由供应商法人或其授权委托人签字、盖章并加盖单位公章；

(2)响应文件载明的服务期限超过本磋商文件规定的期限；

(3)响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.12.4签订合同、项目实施和结算期间，若发现响应文件出现重大偏离，采购人应认为供应商的响应文件是严格按照本项目竞争性磋商文件及补充资料进行投标报价，价格不予变更。

1.12.5项目实施期间，发现成交供应商的响应文件出现重大偏差的，采购人有权解除合同，由此造成的损失，由成交供应商承担。

## 2、竞争性磋商文件

**2.1 竞争性磋商文件的组成**

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目说明及要求；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对磋商文件所作的澄清、补充和修改，构成磋商文件的组成部分。

**2.2 磋商文件的澄清**

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间、形式，要求采购人对磋商文件予以澄清。供应商如不提出疑问，采购人及代理机构将视为完全认同磋商文件。

2.2.2采购人或代理机构对疑问提交截止前收到的任何澄清要求将按照供应商须知前附表规定的时间作出答复，对供应商质疑的答复是磋商文件的组成部分。

2.2.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在首次提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

**2.3 磋商文件的修改**

 2.3.1 在投标截止时间5日前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。

 2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3、响应文件

**3.1 响应文件的组成**

（1）报价函部分

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）服务报价清单

（5）服务方案

（6）资格审查资料

（7）供应商认为需要提供的其他资料

**3.2 构成响应文件的其他材料**

3.2.1 按照磋商小组要求递交的澄清、补充、修改及说明。

**3.3 响应文件报价要求**

3.3.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.3.2供应商应对磋商文件内所要招标的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则响应文件无效。

3.3.3供应商的报价应包括货物费、保证产品正常运行所需配置的相关辅件、组件、耗材、设计、安装调试、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、相关手续费、安装施工、管理、检验、运杂、装卸车、安装调试后服务、招标代理费及后期验收费等全部费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。并考虑在合同实施期间不因市场、政策的变化而变动。合同履约期间不再调整。如果供应商响应文件内有缺报、漏报的费用，应视为已经分摊在其他费用中，不再支付任何费用。 成交价格一旦确定，合同价款采用固定单价合同，据实结算。

3.3.4报价内容只允许填一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

3.3.5响应文件中的报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

3.3.6采购代理费详见供应商须知前附表规定，由成交人在领取成交通知书时一次性支付，上述费用供应商要综合考虑分摊到报价中。

**3.4响应文件有效期**

3.4.1 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

**3.5 资格审查资料**

供应商在编制响应文件时，应按照本项目磋商文件的要求提交资格审查资料，以证明供应商具备完成本项目的能力和信誉。在采购过程中，供应商名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其响应文件将被拒绝；更换供应商的，其响应文件将被拒绝。

**3.6响应文件的编制**

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关服务期、质量要求、服务内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章(电子 签章) ，签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 电子响应文件应按照统一的“电子响应文件制作工具”以及磋商文件要求进 行制作编制。响应文件制作时，应按照磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整，不同内容按标签提示导入。

3.6.5 电子磋商文件、电子响应文件具有法律效力，与其他形式的磋商文件、响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。 供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导 入电子辅助评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。

## 4、响应文件的递交

**4.1响应文件的递交截止时间及地点**

4.1.1供应商递交响应文件的截止时间：见供应商须知前附表。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

**4.2响应文件的修改与撤回**

4.2响应文件的修改与撤回

4.2.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2 响应文件的修改与撤回按照赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区) <http://hz.fzbidding.com/>相关规定执行。

## 5.评审办法

具体内容详见本文件第三章

## 6、磋商

**6.1 磋商小组**

6.1.1竞争性磋商小组人员3人。其中采购人代表1名，其余2名成员从山东省政府采购信息公开平台专家库中随机抽取。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选供应商。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响公正招标的；

（3）曾因在采购以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**6.2 评审原则**

招标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。磋商小组按照这一原则的要求，平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

（1）客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对参加评审的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依靠响应文件本身，而不依靠其他的任何因素。

（2）统一性原则：磋商小组将按照统一的招标原则和评审方法，对各参加评审的响应文件进行综合评审。

（3）独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

（4）保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守参与评审供应商的商业秘密。

（5）综合性原则：磋商小组将综合分析、评审参加供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商。

（6）集体决定的原则：由磋商小组集体讨论确定成交供应商。

**6.3 评标纪律**

6.3.1 为了规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家有关法律、法规制定本规定。

6.3.2 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

6.3.3 评标活动在严格保密的情况下进行，只有依法组建的磋商小组的成员、监督人员及经批准的采购人或者其委托的采购代理机构的有关工作人员参加。其他任何人员不得随意进入评标地点。

6.3.4 在评标过程中，只有磋商小组的成员享有评审发言权，其他人员不得随意发表评审意见。

6.3.5 磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

6.3.6 磋商小组应当根据磋商文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

6.3.7 磋商小组成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.3.8 评标期间，评标人员不得单独出入评标地点、与外界通讯、会客等。

6.3.9 磋商小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

6.3.10 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人或者采购代理机构，严禁将评标过程中有关资料向供应商或者其他单位提供。

6.3.11 磋商小组成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**6.4 评审**

6.4.1 磋商小组按照第三章“竞争性磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程 序对响应文件进行评审。第三章“竞争性磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4.2 为了有助于响应文件的检查和评审，磋商小组可以要求供应商澄清其提交的 响应文件。采购人的澄清要求和供应商的答复均应以书面形式为准，供应商不得修改响 应文件报价或响应文件中其它实质性内容，经澄清的问题需由供应商签字认可后作为响 应文件的组成部分。

## 7、 合同授予

**7.1 成交方式**

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。磋商小组根据磋商文件的评审方法及原则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按综合得分高低排列顺序（即评审合格且得分最高的为第一成交候选人，依次类推），推荐3名合格的成交候选人。采购人根据提出的书面评审报告和推荐的成交候选人，确定排名第一的成交候选人为成交单位。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者因违反相关规定被依法取消其中标资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交单位。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交单位。采购人有权根据项目情况重新组织招标。

**7.2 成交通知**

在本章第3.4 款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

**7.3 签订合同**

7.3.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8、纪律和监督

**8.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**8.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交资格，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交资格；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

**8.3 对磋商小组成员的纪律要求**

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的确定情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“竞争性磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

**8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求**

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的确定情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

**8.5 投诉**

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 关于无效投标

**9.1供应商有下列情况之一，其投标视为无效投标：**

9.1.1供应商提供的响应文件不完整；

9.1.2 响应文件未按竞争性磋商的规定签署、标记的；

9.1.3未按规定报价；

9.1.4供应商对竞争性磋商的要求未做出实质性响应；

9.1.5法律、法规规定的其他情况。

9.2 供应商有下列情况之一，其投标不但被视为无效投标，而且采购人将严格依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。供应商给代理机构造成损失的，代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

9.2.1 供应商提供的有关资格、证明文件不真实，提供虚假投标材料；

9.2.2供应商在投标有效期内撤回投标；

9.2.3在整个评审过程中，供应商有企图影响成交结果的任何活动；

9.2.4供应商串通投标；

9.2.5供应商向采购人、代理机构提供不正当利益；

9.2.6成交供应商不按规定的要求签订合同；

9.2.7法律、法规规定的其他情况。

**10、需要补充的其他内容**

**10.1、节能环保产品给予最终价格折扣（6%）：**

供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》的：

在价格评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=价格评标总分值×6%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

在技术评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=技术评标总分值×6%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

**说明：**1、本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品报价清单”及节能、环保标志产品认证证书为准，否则不给予价格、技术评审加分；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝。

2、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，投报产品属于品目清单范围内的强制性采购的，供应商必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

**10.2、监狱企业给予最终价格折扣（6%）**

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68 号） 文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**10.3、残疾人福利性单位**

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性

单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

给予残疾人福利性单位价格 6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分；

供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件并附在响应文件中，否则不给予价格扣除； 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**注：**供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

附件：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、 自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企 业发展的若干意见》 (国发〔2009〕36 号) ，工业和信息化部、国家统计局、发展改 革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们， 请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业 发展的若干意见》 (国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营 业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业) ，建筑业，批发业，零售业，交通运输业 (不含铁 路运输业) ，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业 (包括电信、互联网和相 关服务) ，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业， 其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服 务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等) 。

四、各行业划型标准为：

( 一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营 业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收 入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收 入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型 企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业； 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万 元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业； 从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下 或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收 入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业 人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营 业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员

10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收

入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收 入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小 微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下 或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下 的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为 中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下 的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的 为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业； 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型 企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从 业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下 或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人 员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

# 竞争性磋商办法

**磋商办法后附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 7.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 响应文件签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
| 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 7.2 | 资格评审标准 |  详见 第三章 竞争性磋商办法 |
| 7.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 服务期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 项目说明及要求 | 符合第五章“项目说明及要求”的要求。 |

## 评分标准表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 价格部分（30分） | 价格部分（30分） | 1、满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。2、其他报价得分=评标基准价/投标报价×30×100%.3、超出招标控制价的投标报价为无效报价。   注：保留两位小数 |
| 技术部分（70分） | 产品性能及技术参数（10分） | 1. 根据各供应商投标产品的主要性能指标以及技术的先进性和可靠性进行综合评分。 产品整体配备优，主要技术性能指标、功能全优于采购文件要求，得5分；产品整体配备较好，主要技术性能指标、功能符合采购文件要求，得4分；产品整体配备一般，主要技术性能指标、功能基本符合采购文件要求，得3分；此项在报价文件中没有体现的不得分。

2、根据各供应商投标产品的稳定性、安全性、易维护性进行综合评分。性能稳定，故障率低，极易维护的，得5分；性能稳定性一般，故障率较高，不太容易维护的，得4分；稳定性较差，故障频发，维护难的，得3分；此项在报价文件中没有体现的不得分。 |
| 售后服务 （18分） | 售后服务承诺：根据各供应商的售后服务承诺（包括：质保期、供货计划、维护力量安排、备件供应、完工时间、设备维修维护方式、服务响应时间、维修承诺和售后服务的便捷性等进行分析，以上内容全部描述比较详细得18分；每有一处不完善、不合理或弱势项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
| 供货安装方案（18 分） | 根据采购人的实际需要，对供货、安装等制定详细的计划，提供设备供货的组织方案及时间安排情况等进行综合评价,方案科学可行且验收标准内容完善得 18 分；每有一处不完善、不合理或弱势项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
| 质量保证和保证交货期措施（18 分） | 货物的供货、运输、安装调试过程中的质量保证措施、质量承诺和保证交货期措施等进行分析,以上内容全部描述比较详细得 18分；每有一处不完善、不合理或弱势项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
| 配件、耗材、 选件和备件 （3分） | 根据供应商所投货物配件、耗材、选件表和备件等情况进行综合评价，以上内容全部描述比较详细得3分；每有一处不完善、不合理或弱势项扣0.5分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
| 合理化建议（3分） | 根据供应商对本项目的合理化建议，响应文件提供建议完全满足项目需求得 3分，每有一处不合理的扣0.5分，若此条缺项不得分。 |

**一、磋商程序**

**1、资格性审查。**

各供应商须将以下有效证件原件的扫描件（以下证件电子签章或盖章、签字后扫描上传均可，另有说明的除外）做入响应文件内。资格审查时，由磋商小组审查，审查合格的供应商才有资格进行磋商和最终报价。

**（1）有效的具有统一社会信用代码的营业执照副本；**

**（2）法定代表人身份证原件（法人到场参加开标会议的）或法人授权委托书、授权委托人身份证原件及法人身份证复印件（授权委托人到场参加开标会议的）；**

**（3）资格信用承诺函；**

**（4）中小企业声明函。**

以上资格证件缺项或有一项或多项不合格者，作无效报价处理，不再参与下一步评 审程序，供应商应对提供的资料负责。

**根据菏财采【2022】9号文规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的资格承诺函，不在需要提供以下证明材料（资格信用承诺格式见响应文件格式）：**

1. 符合国家规定的财务状况报告；
2. 依法缴纳税收的证明材料；
3. 依法缴纳社会保障金的证明材料；
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5. 参加政府采购活动（以开启时间为准）前3年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为、在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；
6. 未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

**以上证明材料需潜在成交供应商在采购项目评标环节结束后5个工作日内，按采购文件要求，将上述由资格承诺函所替代的证明材料提交采购人核验，核验无误后，发出成交通知书。**

**2、符合性审查**

2.1磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2在符合性审查中如出现下列情况之一的响应文件，按**无效响应文件**处理，不再进行磋商，磋商小组需告知供应商：

（1）响应文件未按规定签字、盖章；

（2）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（3）不满足磋商文件其他实质性要求的；

（4）法律、法规中有关无效投标的其他情况。

**3、综合评标**

3.1对通过资格性和符合性审查的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

3.2磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和评审因素进行评标分析。

3.3竞争性磋商办法：本项目采用综合评分法。

**3.4磋商小组按以下程序进行综合评标：**

3.4.1围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商磋商顺序由磋商小组现场决定。

3.4.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被拒绝。

3.4.3本次磋商采用二轮报价法 (最终报价) ，供应商递交的响应文件中的报价为一轮报价。在赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区) (http://hz.fzbidding.com)按照要求提交二次报价。二轮报价不得高于一轮报价，否则以递交的响应文件中的报价为最终报价，所有报价均以人民币报价，以“元”为计价单位。磋商小组将要求通过评审的供应商在规定时间内提交最终报价，在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最终报价。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。**供应商报价明显低于市场价格和其他供应商报价的,须出具书面说明其报价详情,否则磋商小组有权按恶意竞争处理,其报价无效。**

注：磋商小组发起磋商后，供应商需在该项目的操作台“评标澄清”-"报价”界面右下角聊天窗口进行磋商，磋商后立即在磋商截止时间前进行报价。栏目所传输的文本、数字等信息及其附件为供应商的承诺，具有法律效力，供应商必须按其承诺执行，否则视为虚假应标，将追究相关责任。

3.4.5**响应文件的澄清和补正**

（1）在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（2）供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

**二、评审方法及标准：**

采用综合评分法，总分为100分。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的项目管理人员配备、技术总体要求、报价等评分因素进行综合评估、打分，按综合得分由高到低的顺序进行排列，推选出前三名作为成交候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**三、磋商结果**

**1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。**

2.磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面报告。

# 第四章 合同条款及格式

(详见中国山东政府采购网合同模板)

# 第五章 项目说明及要求

## 李孟油幼儿园厨房设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
|  | **仓库** |  |  |  |  |
| AA01 | 平板车 | 900\*600\*900 | 2 | 台 | 规格：900\*600\*9001.采用304不锈钢拉丝板；2.层面为≥1.2mm不锈钢，层面底采用38\*38\*1.2mm不锈钢方管加固，φ38\*1.2mm钢管冷弯成型把手；3.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 |
| AA02 | 米面架 | 1200\*600\*300 | 4 | 台 | 1.采用304不锈钢；2.台面及支架均为38\*38\*1.2mm厚不锈钢方管； |
| AA03 | 四层货架 | 1200\*500\*1550 | 3 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AA04 | 四门冰柜 | 双温 | 1 | 台 | 规格：1200\*705\*19651.食品冷柜用料：优质不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm。2.板材：内外板≥0.6mm。3.保温层：环戊烷。4.总有效容积：910L。5.制冷剂：R134A。6.双压缩机。7.工作温度：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。8.电压：220V，额定功率：370W。 |
| AA05 | 灭蝇灯 |  | 3 | 台 | 1.电压220v，20w2.有效面积90-120平方3.诱虫灯管：10W\*2本机设有环保挡板和防滑收集盘。 环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅， 也能减少紫外光线对人体的直接照 射，挡板内部还设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。环保型灭蝇器有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 |
| AA06 | 直饮机 |  | 6 | 台 | 1、电压功率:220V/4.5kw2、出水方式:两开两温开。3、尺寸:1500x400x1300mm4、不锈钢304椭圆形内胆容量:35L5、净水系统:内置400G净水机+11G压力桶6、出水量:开水60L/H;温开水100L/H7、温开水出水水温:45℃~60℃可调节8、微电脑程控设计，个性化仰角，LED高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体，可设定定时开关机，定时开关机可设置到24小时的开启与关闭，更智能、更人性化;9、采用五级过滤系统，有效去除水中重金属、余氯、细菌、水垢等有害物质，水质达到直饮水标准10、采用304不锈钢冷热交换器11、采用触摸式出水按键设计，取水方便，使用寿命长，简约美观12、整机内部涉水部件均为304材质，外观采用耐指纹不锈钢，黑钛拉丝不锈钢材质13、设备具有接地和漏保防漏电、加热内胆设有溢流孔在前方防蒸汽、控制板带有温度显示，并且可设定加热温度防超温14、设备具有漏电报警并且显示代码防触日、控制板具有高低水位探针水到低水位探针且水位没过加热管后才开始加热工作防干烧、进水管无水设备则报警并停止工作防缺水 |
| AA07 | 口杯消毒柜 |  | 6 | 台 | 所用板材须为304食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，多重保护装置，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留。▲所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。 |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |
| AB01 | 双门电蒸饭车 | 24盘 | 1 | 台 | 规格：24盘1.双门竖盘,材质采用304不锈钢磨砂板，蒸车内外采用≥0.8mm不锈钢板；2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；3.装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统，安全汽压0.02MPA，电热管采用防爆不锈钢制作；4.阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；5.功率：2\*12kw /380V。6，配备材质为304食品级不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一套。 |
| AB02 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1 | 台 | 规格：三层六盘；1.额定电压/功率：380V/19KW；2.温度范围：0-380℃；3.微电脑数显控制烘烤系统。带有安全保护装置；4.超温安全保护等；底部带有四个万向脚轮；5.三项五线电源线，带有可视窗口，内带照明灯，全封闭式整体环保耐高温材料；6.外壳面板采用优质不锈钢板，因操作间门口尺寸限制，烤箱须为可拆分式，设备分体到货进入操作间后组装为一体，要求组装后安全、牢固、完整。 |
| AB03 | 电饼铛 | 650\*750\*800 | 1 | 台 | 规格：650\*750\*8001.电热铛全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用锈钢材质。2.锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控。3.额定电压 380v/220v，额定 50Hz，温度范围 0℃-250℃，输入功率 5kw。4.锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 |
| AB04 | 拼台 | 300\*1000\*800 | 1 | 台 | 规格：500\*1200\*800采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm。 |
| AB05 | 1.2米电磁大锅灶 | 1500\*1400\*800 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢板材，面板1.5mm，侧板及背板1.2mm；2.采用摇摆水龙头上水；高标准防漏电处理，防静电设计；3.具有多重保护功能：电压高低保护，过流保护，线盘开路保护，输出短路保护，开关故障报警，线盘过温保护，机芯过温保护。4.彩色数字多功能显示屏,八档横推电磁控制器，有分段式加热工功能，火力动态显示，火候精准掌控；5、功率：35KW/380V。 |
| AB06 | 拼台 | 500\*1250\*800 | 1 | 台 | 规格：500\*1250\*800采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm。 |
| AB07 | 油烟净化一体机 | 7700\*1300\*500（可根据位置分散布局） | 1 | 组 | 规格：按需定制1.烟罩在离心风机的抽吸力的作用下,油烟经隔油栅进行初级过滤。剩余细微油烟进入高效滤筒进行二次净化，固态颗粒和液态油沉积在净化材料上；净化后的气体经风机排入烟道井中。净化效果符合饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（HJ/T62-2001）。 每节烟罩含2个LED照明灯，含风机和照明；功率：1.8kw,380V；2、用料：304/2B不锈钢板；3、板材：不锈钢1.2㎜。除油达到95%，除味达到90%。净化标准:低空净化直排。 |
| AB08 | 留样柜 | 定型 | 1 | 台 | 规格：600\*705\*16501.留样冰箱，单门玻璃门，容积410L；2.箱体内外均采用≥0.6mm 304不锈钢磨砂板；3.整体发泡、铜管,双锁；4.制冷剂：R134A。温度范围：0℃—+8℃；5.功率：0.2KW，220V。 |
| AB09 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*800\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AB10 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*800\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AB11 | 面粉车 | 500\*500\*500 | 1 | 台 | 规格：500\*500\*5001.采用304不锈钢拉丝板；2.层板≥1.2mm不锈钢；2.边框折成25\*25方管状；3.采用25\*25\*1.0mm不锈钢冷弯成型把手；4.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 |
| AB12 | 压面机 | 350# | 1 | 台 | 规格：350型1.全自动型；2.采用防水防潮铜制电机；3.铜制电机；4.功率：3KW/380V；5.生产能力：400KG/H；6.面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。 |
| AB13 | 双门消毒柜 | 热风循环 | 1 | 台 | 产品材质:内外胆采用304优质不锈钢，内胆1.0mm，外胆0.8mm,加厚不锈钢层架，消毒方式:热风循环高温消毒和中温烘干两种模式，远红外石英电加热管加热，加热温度达130℃以上; 高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧;国际化设计，全不锈钢打造;立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水;全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便;特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒;也可自选模式调节温度范围和消毒时间；消毒时间:≥30分钟电源:220V-50Hz额定功率:4.4KW |
| AB14 | 挂墙热水器 | 80L | 1 | 台 | 配防电墙和漏电声光报警系统，双重安全保护，减少漏电、触电隐患。智能高纯镁芯，抵御腐蚀。高密度聚氨酯发泡层，保温更持久。功率：220V/3KW。 |
| AB15 | 三星水池 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*760\*8001.采用304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；2.支架通脚采用Φ38\*1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ32\*1.2mm不锈钢管；3.四个Ф38mm可调不锈钢子弹脚。4.每一个星盆配不锈钢下水系统，配星盆龙头；5.含304不锈钢上下水配件，进水自行链接主水管，下水链接下水口负责墙体开槽及修复配防臭型下水器 |
| AB16 | 紫外线消毒灯 |  | 4 | 台 | 功率：31-40W电压：220V灯头接口（灯头型号）：2G11光源类型：紫外线光源作用时间：30分钟、60分钟、120分钟三种时间选择杀螨率：100%消毒灯管表层有玻璃涂层，玻璃涂层会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，不会对人体产生伤害。可以隔着门、墙、柜子遥控操作，没有角度限制，操作时完全不被紫外线照射，安全便捷。 |
| AB17 | 菜刀 |  | 4 |  | 国家行业标准 |
| AB18 | 砍刀 |  | 1 |  | 国家行业标准 |
| AB19 | 菜墩 |  | 4 |  | 国家行业标准 |
| AB20 | 餐盘 |  | 200 |  | 304优质食品级不锈钢 |
| AB21 | 小勺 |  | 200 |  | 304优质食品级不锈钢 |
| AB22 | 双层碗 |  | 200 |  | 304优质食品级不锈钢 |
| AB23 | 口杯 |  | 200 |  | 304优质食品级不锈钢 |
|  | 油烟净化一体机排烟方案 |  |  |  |  |
| 1 | 90°弯头 | 满足使用 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 2 | 三通管道 | 满足使用 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 3 | 管道 | 500\*500 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 4 | 安装辅料 | 满足使用 | 1 | 项 |  |
|  其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |   | 1 | 项 | 所有从配电箱至各个房间的电线、配件、桥架等，供水排水材料等，包含必要的地面、墙面改造、破损修复等 |

## 中达广场幼儿园厨房设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
|  | 主副食加工间 |  |  |  |  |
| AA01 | 四层货架 | 1500\*500\*1800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AA02 | 1米大锅灶 | 1300\*1200\*800 | 2 | 台 | 规格：1300\*1200\*8001.燃气大锅灶，采用优质304不锈钢磨砂板，台面板厚≥1.2mm，侧面板厚≥1.2mm；2.炉体骨架40\*40\*4mm角钢，钢板炉膛，厚度≥3mm，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚；3.炉膛与台面钢板加装隔热棉；4.自动安全装置，配安全点火棒。功率：280W/220V。 |
| AA03 | 电饼铛 | 650\*750\*800 | 1 | 台 | 规格：650\*750\*8001.电热铛全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用锈钢材质。2.锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控。3.额定电压 380v/220v，额定 50Hz，温度范围 0℃-250℃，输入功率 5kw。4.锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 |
| AA04 | 燃气双门蒸饭车 | 24盘 | 1 | 台 | 规格：24盘1.双门竖盘,材质采用304不锈钢磨砂板，蒸车内外采用≥0.8mm不锈钢板；2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；3.阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；4，配备材质为304食品级不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一套。 |
| AA05 | 油烟净化一体机 | 4400\*1300\*500（可适当布局，总米数相等即可） | 1 | 组 | 规格：按需定制1.烟罩在离心风机的抽吸力的作用下,油烟经隔油栅进行初级过滤。剩余细微油烟进入高效滤筒进行二次净化，固态颗粒和液态油沉积在净化材料上；净化后的气体经风机排入烟道井中。净化效果符合饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（HJ/T62-2001）。每节烟罩含2个LED照明灯，含风机和照明；功率：1.8kw,380V；2、用料：304/2B不锈钢板；3、板材：不锈钢≥1.2㎜。除油达到95%，除味达到90%。净化标准:低空净化直排。 |
| AA06 | 压面机 | 350# | 1 | 台 | 规格：350型1.全自动型；2.采用防水防潮铜制电机；3.铜制电机；4.功率：3KW/380V；5.生产能力：400KG/H；6.面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。 |
| AA07 | 单通工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*800\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AA08 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*800\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AA09 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1 | 台 | 规格：三层六盘；1.额定电压/功率：380V/19KW；2.温度范围：0-380℃；3.微电脑数显控制烘烤系统。带有安全保护装置；4.超温安全保护等；底部带有四个万向脚轮；5.三项五线电源线，带有可视窗口，内带照明灯，全封闭式整体环保耐高温材料；6.外壳面板采用优质不锈钢板，因操作间门口尺寸限制，烤箱须为可拆分式，设备分体到货进入操作间后组装为一体，要求组装后安全、牢固、完整。 |
| AA10 | 油烟净化一体机 | 2200\*1300\*500（可适当布局，总米数相等即可） | 1 | 组 | 规格：按需定制1.烟罩在离心风机的抽吸力的作用下,油烟经隔油栅进行初级过滤。剩余细微油烟进入高效滤筒进行二次净化，固态颗粒和液态油沉积在净化材料上；净化后的气体经风机排入烟道井中。净化效果符合饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（HJ/T62-2001）。 每节烟罩含2个LED照明灯，含风机和照明；功率：1.8kw,380V；2、用料：304/2B不锈钢板；3、板材：不锈钢≥1.2㎜。除油达到95%，除味达到90%。净化标准:低空净化直排。 |
| AA11 | 开水器连底座 | 12KW | 1 | 台 | 规格：100L1.步进水式电开水器，出水设定温度100度，自动保温；故障即时自动保护，智能显示屏，制水饮水、供水全自动控制；2.步进水加热技术，速度1:3，增容1:3，程控恒温出水，100%纯开水；3.防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计；4.产品内胆材质为304不锈钢；全铜进水管口，带不锈钢底座；加热管为304不锈钢材质；5.加热管、内胆不锈钢，不锈钢迁移物指标（铅、铬、镉、砷、镍）符合GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；6.额定功率：12KW、额定电压：380V、额定容量：≥100L、防护等级≥IPX3.额定压力： |
| AA12 | 三星水池 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*760\*8601.采用304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用≥1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；2.支架通脚采用Φ38\*1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ32\*1.2mm不锈钢管；3.四个Ф38mm可调不锈钢子弹脚。4.每一个星盆配不锈钢下水系统，配龙头；5.含304不锈钢上下水配件，进水自行链接主水管，下水链接下水口负责墙体开槽及修复配防臭型下水器 |
| AA13 | 工作台 | 700\*760\*800 | 1 | 台 | 规格：700\*760\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AA14 | 洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1.长液压管≥10M ；2.耐高温 80-120 度；3.可拉伸，自动回收；4.配置水枪头。 |
| AA15 | 双门消毒柜 | 热风循环 | 1 | 台 | 功率0.9kw/220v,30-70℃可自由调节，1、箱体采用无磁304不锈钢材料制作2、采用高效能紫外线+高效率远红外管和超静音风机，实现热风循环，多重消毒无死角3、优质保温材料，节能环保，4、可移动式大筛篮结构，收放更方便，更加人性化5、人性化控制，用户可根据需要自行设定温度和时间，达到杀菌保洁的要求6、全新欧式外观，透明视窗设计，全视角消毒7、采用中温烘干技术，特设超高温保护功能，适合不耐高温易变形的塑料、竹木质餐具消毒 |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |
| AB01 | 留样柜 | 600\*705\*1650 | 1 | 台 | 规格：600\*705\*16501.留样冰箱，单门玻璃门，容积410L；2.箱体内外均采用≥0.6mm 304不锈钢磨砂板；3.整体发泡、铜管,双锁；4.制冷剂：R134A。温度范围：0℃—+8℃；5.功率：0.2KW，220V。 |
| AB02 | 工作台 | 1500\*760\*800 | 2 | 台 | 规格：1500\*760\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AB03 | 送餐车 | 900\*600\*900 | 2 | 台 | 规格：900\*600\*9001.材质：304不锈钢，层板为≥1.2mm 不锈钢拉丝板；2.层面底加强筋，材料为38\*38mm厚1.2mm 不锈钢方管；3.底部带刹车尼龙轮；4.Φ32\*1.2mm弯管扶手，斗深400mm,带放水阀门，方便清洗。 |
| AB04 | 灭蝇灯 |  | 5 | 台 | 1.电压220v，20w2.有效面积90-120平方3.诱虫灯管：10W\*2本机设有环保挡板和防滑收集盘。 环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅， 也能减少紫外光线对人体的直接照 射，挡板内部还设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。环保型灭蝇器有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 |
| AB05 | 直饮机 |  | 6 | 台 | 1、电压功率:220V/4.5kw2、出水方式:两开两温开。3、尺寸:1500x400x1300mm4、不锈钢304椭圆形内胆容量:35L5、净水系统:内置400G净水机+11G压力桶6、出水量:开水60L/H;温开水100L/H7、温开水出水水温:45℃~60℃可调节8、微电脑程控设计，个性化仰角，LED高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体，可设定定时开关机，定时开关机可设置到24小时的开启与关闭，更智能、更人性化;9、采用五级过滤系统，有效去除水中重金属、余氯、细菌、水垢等有害物质，水质达到直饮水标准10、采用304不锈钢冷热交换器11、采用触摸式出水按键设计，取水方便，使用寿命长，简约美观12、整机内部涉水部件均为304材质，外观采用耐指纹不锈钢，黑钛拉丝不锈钢材质13、设备具有接地和漏保防漏电、加热内胆设有溢流孔在前方防蒸汽、控制板带有温度显示，并且可设定加热温度防超温14、设备具有漏电报警并且显示代码防触日、控制板具有高低水位探针水到低水位探针且水位没过加热管后才开始加热工作防干烧、进水管无水设备则报警并停止工作防缺水 |
| AB06 | 口杯消毒柜 |  | 6 | 台 | 所用板材须为304食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，多重保护装置，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留。▲所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。 |
|  | 男女更衣 |  |  |  |  |
| AC01 | 更衣柜 | 900\*400\*1800 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板材，珐纹处理，层板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，每个门配独立锁钥匙； |
| AC02 | 更衣柜 | 900\*400\*1800 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢板材，珐纹处理，层板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，每个门配独立锁钥匙； |
|  | 主副食库 |  |  |  |  |
| AD01 | 四门冰柜 | 双温 | 1 | 台 | 规格：1200\*705\*19651.食品冷柜用料：优质不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm。2.板材：内外板≥0.6mm。3.保温层：环戊烷。4.总有效容积：910L。5.制冷剂：R134A。6.双压缩机。7.工作温度：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。8.电压：220V，额定功率：370W。 |
| AD02 | 四层货架 | 1500\*500\*1800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AD03 | 四层货架 | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AD04 | 米面架 | 1200\*600\*300 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢；2.台面及支架均为38\*38\*1.2mm厚不锈钢方管； |
| AD05 | 平板车 | 定型 | 2 | 台 | 规格：900\*600\*9001.采用304不锈钢拉丝板；2.层面为1.2mm不锈钢，层面底采用38\*38\*1.2mm不锈钢方管加固，φ38\*1.2mm钢管冷弯成型把手；3.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 |
| AD06 | 紫外线消毒灯 |  | 4 | 台 | 功率：31-40W电压：220V灯头接口（灯头型号）：2G11光源类型：紫外线光源作用时间：30分钟、60分钟、120分钟三种时间选择杀螨率：100%消毒灯管表层有玻璃涂层，玻璃涂层会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，不会对人体产生伤害。可以隔着门、墙、柜子遥控操作，没有角度限制，操作时完全不被紫外线照射，安全便捷。 |
| AD07 | 菜刀 | 常规 | 4 | 把 | 国家行业标准 |
| AD08 | 砍刀 | 常规 | 1 | 把 | 国家行业标准 |
| AD09 | 菜墩 | 常规 | 4 | 台 | 国家行业标准 |
| AD10 | 小勺 | 常规 | 180 | 个 | 优质304食品级不锈钢 |
| AD11 | 筷子 | 常规 | 180 | 双 | 优质304食品级不锈钢 |
| AD12 | 小碗 | 常规 | 180 | 个 | 优质304食品级不锈钢 |
| AD13 | 餐盘 | 常规 | 180 | 个 | 优质304食品级不锈钢 |
|  | 油烟净化一体机排烟方案 |  |  |  |  |
| 1 | 90°弯头 |  | 3 | 个 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 2 | 三通管道 |  | 3 | 个 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 3 | 管道 | 500\*500 | 20 | 米 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 4 | 安装辅料 |  | 1 | 项 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |   | 1 | 项 | 所有从配电箱至各个房间的电线、配件、桥架等，供水排水材料等，包含必要的地面、墙面改造、破损修复等 |

## 融邦中山苑厨房设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
|  | **主食库/副食库** |  |  |  |  |
| AA01 | 平板车 | 定型 | 1 | 台 | 规格：900\*600\*9001.采用304不锈钢拉丝板；2.层面为≥1.2mm不锈钢，层面底采用38\*38\*1.2mm不锈钢方管加固，φ38\*1.2mm钢管冷弯成型把手；3.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 |
| AA02 | 米面架 | 1200\*600\*300 | 3 | 台 | 1.采用304不锈钢；2.台面及支架均为38\*38\*1.2mm厚不锈钢方管； |
| AA03 | 四层货架 | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AA04 | 四层货架 | 1100\*500\*1550 | 3 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AA05 | 四门冰柜 | 双温 | 1 | 台 | 规格：1200\*705\*19651.食品冷柜用料：304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm。2.板材：内外板≥0.6mm。3.保温层：环戊烷。4.总有效容积：910L。5.制冷剂：R134A。6.双压缩机。7.工作温度：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。8.电压：220V，额定功率：370W。 |
| AA06 | 直饮机 |  | 3 | 台 | 1、电压功率:220V/4.5kw2、出水方式:两开两温开。3、尺寸:1500x400x1300mm4、不锈钢304椭圆形内胆容量:35L5、净水系统:内置400G净水机+11G压力桶6、出水量:开水60L/H;温开水100L/H7、温开水出水水温:45℃~60℃可调节8、微电脑程控设计，个性化仰角，LED高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体，可设定定时开关机，定时开关机可设置到24小时的开启与关闭，更智能、更人性化;9、采用五级过滤系统，有效去除水中重金属、余氯、细菌、水垢等有害物质，水质达到直饮水标准10、采用304不锈钢冷热交换器11、采用触摸式出水按键设计，取水方便，使用寿命长，简约美观12、整机内部涉水部件均为304材质，外观采用耐指纹不锈钢，黑钛拉丝不锈钢材质13、设备具有接地和漏保防漏电、加热内胆设有溢流孔在前方防蒸汽、控制板带有温度显示，并且可设定加热温度防超温14、设备具有漏电报警并且显示代码防触日、控制板具有高低水位探针水到低水位探针且水位没过加热管后才开始加热工作防干烧、进水管无水设备则报警并停止工作防缺水 |
| AA07 | 口杯消毒柜 |  | 3 | 台 | 所用板材须为304食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，多重保护装置，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留。 |
|  | 开水间/洗消室 |  |  |  |  |
| AB01 | 开水器连底座 | 12KW | 1 | 台 | 规格：100L1.步进水式电开水器，出水设定温度100度，自动保温；故障即时自动保护，智能显示屏，制水饮水、供水全自动控制；2.步进水加热技术，速度1:3，增容1:3，程控恒温出水，100%纯开水；3.防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计；4.产品内胆材质为304不锈钢；全铜进水管口，带不锈钢底座；加热管为304不锈钢材质；5.加热管、内胆不锈钢，不锈钢迁移物指标（铅、铬、镉、砷、镍）符合GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；6.额定功率：12KW、额定电压：380V、额定容量：≥100L、防护等级≥IPX3.额定压力： |
| AB02 | 收残台 | 1000\*700\*800 | 1 | 台 | 规格：1000\*700\*8001.采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用 ≥1.2mm不锈钢；2.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管；3.层板≥1.2mm不锈钢，加强筋三道；4.三侧封闭，前面带台车。 |
| AB03 | 三星水池 | 1800\*700\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*700\*8001.采用304不锈钢拉丝板，台面≥1.2mm，星盆≥1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；2.支架通脚采用Φ38\*1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ32\*1.2mm不锈钢管；3.四个Ф38mm可调不锈钢子弹脚。4.每一个星盆配不锈钢下水系统，配星盆龙头；5.含304不锈钢上下水配件，进水自行链接主水管，下水链接下水口负责墙体开槽及修复配防臭型下水器 |
| AB04 | 双层工作台 | 1000\*700\*800 | 1 | 台 | 规格：1000\*700\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AB05 | 洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 1.长液压管≥10M；2.耐高温 80-120 度；3.可拉伸，自动回收；4.配置水枪头。 |
| AB06 | 玻璃门消毒柜 | 双门 | 1 | 台 | 功率0.9kw/220v,30-70℃可自由调节，1、箱体采用无磁304不锈钢材料制作2、采用高效能紫外线+高效率远红外管和超静音风机，实现热风循环，多重消毒无死角3、优质保温材料，节能环保，4、可移动式大筛篮结构，收放更方便，更加人性化5、人性化控制，用户可根据需要自行设定温度和时间，达到杀菌保洁的要求6、全新欧式外观，透明视窗设计，全视角消毒7、采用中温烘干技术，特设超高温保护功能，适合不耐高温易变形的塑料、竹木质餐具消毒 |
|  | 主厨房 |  |  |  |  |
| AC01 | 双门燃气蒸车 | 24盘 | 1 | 台 | 规格：24盘1.双门竖盘,材质采用304不锈钢磨砂板，蒸车内外采用≥0.8mm不锈钢板；2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；3.阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；4，配备材质为304食品级不锈钢的米饭和馒头蒸饭盘各一套。 |
| AC02 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1 | 台 | 规格：三层六盘；1.额定电压/功率：380V/19KW；2.温度范围：0-380℃；3.微电脑数显控制烘烤系统。带有安全保护装置；4.超温安全保护等；底部带有四个万向脚轮；5.三项五线电源线，带有可视窗口，内带照明灯，全封闭式整体环保耐高温材料；6.外壳面板采用优质不锈钢板，因操作间门口尺寸限制，烤箱须为可拆分式，设备分体到货进入操作间后组装为一体，要求组装后安全、牢固、完整。 |
| AC03 | 电饼铛 | 650\*750\*800 | 1 | 台 | 规格：650\*750\*8001.电热铛全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用锈钢材质。2.锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控。3.额定电压 380v/220v，额定 50Hz，温度范围 0℃-250℃，输入功率 5kw。4.锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。 |
| AC04 | 拼台 | 400\*750\*800 | 1 | 台 | 规格：500\*1200\*800采用304不锈钢拉丝板，台面板厚≥1.2mm。 |
| AC05 | 1米大锅灶 | 1300\*1200\*800 | 2 | 台 | 规格：1300\*1200\*8001.燃气大锅灶，采用优质304不锈钢磨砂板，台面板厚≥1.2mm，侧面板厚≥1.2mm；2.炉体骨架40\*40\*4mm角钢，钢板炉膛，厚度≥3mm，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚；3.炉膛与台面钢板加装隔热棉；4.自动安全装置，配安全点火棒。功率：280W/220V。 |
| AC06 | 油烟净化一体机 | 5900\*1300\*500（可根据房间，合理分割布局，总米数不变） | 1 | 组 | 规格：按需定制1.烟罩在离心风机的抽吸力的作用下,油烟经隔油栅进行初级过滤。剩余细微油烟进入高效滤筒进行二次净化，固态颗粒和液态油沉积在净化材料上；净化后的气体经风机排入烟道井中。净化效果符合饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（HJ/T62-2001）。 每节烟罩含2个LED照明灯，含风机和照明；功率：1.8kw,380V；2、用料：304/2B不锈钢板；3、板材：不锈钢≥1.2㎜。除油达到95%，除味达到90%。净化标准:低空净化直排。 |
| AC07 | 双通工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*800\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AC08 | 四门冰柜 | 双温 | 1 | 台 | 规格：1200\*705\*19651.食品冷柜用料：优质不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm。2.板材：内外板≥0.6mm。3.保温层：环戊烷。4.总有效容积：910L。5.制冷剂：R134A。6.双压缩机。7.工作温度：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。8.电压：220V，额定功率：370W。 |
| AC09 | 四层货架 | 1500\*500\*1550 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层板采用≥1.2mm不锈钢，三折边工艺处理；3.腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢60\*40\*1.2mm U型加强筋加固，间距≤500mm；4.带四个可调节子弹脚。 |
| AC10 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*800\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AC11 | 压面机 | 350# | 1 | 台 | 规格：350型1.全自动型；2.采用防水防潮铜制电机；3.铜制电机；4.功率：3KW/380V；5.生产能力：400KG/H；6.面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。 |
| AC12 | 双层工作台 | 1500\*700\*800 | 1 | 台 | 规格：1500\*700\*8001.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.5mm不锈钢；下层板采用≥1.2mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.2mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| AC13 | 三星水池 | 1800\*760\*800 | 1 | 台 | 规格：1800\*760\*8001.采用304不锈钢拉丝板，台面≥1.2mm，星盆≥1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用≥1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；2.支架通脚采用Φ38\*1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ32\*1.2mm不锈钢管；3.四个Ф38mm可调不锈钢子弹脚。4.每一个星盆配不锈钢下水系统，配星盆龙头；5.含304不锈钢上下水配件，进水自行链接主水管，下水链接下水口负责墙体开槽及修复配防臭型下水器 |
| AC14 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 配防电墙和漏电声光报警系统，双重安全保护，减少漏电、触电隐患。智能高纯镁芯，抵御腐蚀。高密度聚氨酯发泡层，保温更持久。功率：220V/3KW。 |
| AC15 | 灭蝇灯 |  | 5 | 台 | 1.电压220v，20w2.有效面积90-120平方3.诱虫灯管：10W\*2本机设有环保挡板和防滑收集盘。 环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅， 也能减少紫外光线对人体的直接照 射，挡板内部还设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。环保型灭蝇器有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 |
| AC16 | 留样柜 | 600\*705\*1650 | 1 | 台 | 规格：600\*705\*16501.留样冰箱，单门玻璃门，容积410L；2.箱体内外均采用≥0.6mm 304不锈钢磨砂板；3.整体发泡、铜管,双锁；4.制冷剂：R134A。温度范围：0℃—+8℃；5.功率：0.2KW，220V。 |
| AC17 | 送餐车 | 900\*600\*900 | 3 | 台 | 规格：900\*600\*9001.材质：304不锈钢，层板为≥1.2mm 不锈钢拉丝板；2.层面底加强筋，材料为38\*38mm厚≥1.2mm 不锈钢方管；3.底部带刹车尼龙轮；4.Φ32\*1.2mm弯管扶手，斗深400mm,带放水阀门，方便清洗。 |
| AC18 | 紫外线消毒灯 |  | 2 | 台 | 功率：31-40W电压：220V灯头接口（灯头型号）：2G11光源类型：紫外线光源杀螨率：100%消毒灯管表层有玻璃涂层，玻璃涂层会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，不会对人体产生伤害。可以隔着门、墙、柜子遥控操作，没有角度限制，操作时完全不被紫外线照射，安全便捷。 |
| AC19 | 菜刀 | 常规 | 4 | 把 | 国家行业标准 |
| AC20 | 砍刀 | 常规 | 1 | 把 | 国家行业标准 |
| AC21 | 菜墩 | 常规 | 4 | 台 | 国家行业标准 |
| AC22 | 餐盘 | 常规 | 150 | 个 | 优质304不锈钢 |
| AC23 | 小勺 | 常规 | 150 | 个 | 优质304不锈钢 |
| AC24 | 双层碗 | 常规 | 150 | 个 | 优质304不锈钢 |
| AC25 | 口杯 | 常规 | 150 | 个 | 优质304不锈钢 |
|  | 油烟净化一体机排烟方案 |  |  |  |  |
| 1 | 90°弯头 | 满足使用 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 2 | 三通管道 | 满足使用 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 3 | 管道 | 500\*500 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板≥1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| 4 | 安装辅料 | 满足使用 | 1 | 项 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |   | 1 | 项 | 所有从配电箱至各个房间的电线、配件、桥架等，供水排水材料等，包含必要的地面、墙面改造、破损修复等 |

## 尚城一品厨房设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| A |  |  |  |  |  |
| A01 | 单孔收餐柜连车 | 700\*700\*800/100 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用≥1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A02 | 平板车 | 900\*600\*900 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层面为≥1.0mm不锈钢，层面底采用38\*38\*1.0mm不锈钢方管加固，φ38\*1.0mm钢管冷弯成型把手；3.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 |
| A03 | 双层餐车 | 1040\*500\*930 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.层面为≥1.0mm不锈钢，层面底采用38\*38\*1.0mm不锈钢方管加固，φ38\*1.0mm钢管冷弯成型把手；3.带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 |
| A04 | 四格保温售饭 | 1500\*700\*800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用≥1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A05 | 柜式保温菜台（大孔） | 1500\*700\*800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用≥1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A06 | 两层活动工作台 | 1500\*700\*800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用≥1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A07 | 开水器带底座 | 550\*520\*1350 | 1 | 台 | 1.电开水器外壳不锈钢，内胆材质优质不锈钢2.电开水器容积为100L，每小时出水不断。 3.电开水器内胆保温采用阻燃材料。 4.电开水器具有缺水保护，防干烧，电流过载保护。  |
| A08 | 双门消毒柜 | 1300\*630\*1940 | 1 | 台 | 功率0.9kw/220v,30-70℃可自由调节，1、箱体采用无磁不锈钢材料制作2、采用高效能紫外线+高效率远红外管和超静音风机，实现热风循环，多重消毒无死角3、优质保温材料，节能环保，4、可移动式大筛篮结构，收放更方便，更加人性化5、人性化控制，用户可根据需要自行设定温度和时间，达到杀菌保洁的要求6、全新欧式外观，透明视窗设计，全视角消毒7、采用中温烘干技术，特设超高温保护功能，适合不耐高温易变形的塑料、竹木质餐具消毒 |
| A09 | 单门消毒柜 | 650\*630\*1940 | 1 | 台 | 功率0.9kw/220v,30-70℃可自由调节，1、箱体采用无磁不锈钢材料制作2、采用高效能紫外线+高效率远红外管和超静音风机，实现热风循环，多重消毒无死角3、优质保温材料，节能环保，4、可移动式大筛篮结构，收放更方便，更加人性化5、人性化控制，用户可根据需要自行设定温度和时间，达到杀菌保洁的要求6、全新欧式外观，透明视窗设计，全视角消毒7、采用中温烘干技术，特设超高温保护功能，适合不耐高温易变形的塑料、竹木质餐具消毒 |
| A10 | 双星盆台(圆脚斜背） | 1200\*700\*800/150 | 2 | 台 | 规格：1200\*700\*8001.采用304不锈钢拉丝板，台面≥1.2mm，星盆≥1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用≥1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；2.支架通脚采用Φ38\*1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ32\*1.2mm不锈钢管；3.四个Ф38mm可调不锈钢子弹脚。4.每一个星盆配不锈钢下水系统，配星盆龙头；5.含304不锈钢上下水配件，进水自行链接主水管，下水链接下水口负责墙体开槽及修复配防臭型下水器 |
| A11 | 圆脚四层倾斜货架 | 1200\*500\*1550 | 4 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用≥1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A12 | 电磁单头矮汤炉 | 600\*647\*600/600 | 1 | 台 | 配φ500汤桶，可选15KW，设备带接线端子，安装时需电源线3\*6㎡+1\*4㎡ |
| A13 | 台式单缸炸炉  | 278\*480\*360 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢 功率：3kw/220V  |
| A14 | 单向移门打荷柜连开口柜 | 1500\*800\*800 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用≥1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A15 | 三门备餐柜  | 1200\*480\*860/60 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢 面板为大理石面 |
| A16 | 单门电蒸饭柜 | 660\*490\*1450 | 1 | 台 | 1、材质采用不锈钢磨砂板；2、蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；3、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡；4、功率：12kw /380V。 |
| A17 | 电磁炉灶拼台 | 207\*1000\*800/400 | 1 | 台 | 1.采用201不锈钢拉丝板；2.工作台台面采用≥1.0mm不锈钢；下层板采用1.0mm不锈钢；3.面板及层板下覆80\*40\*1.0mmU型加固筋。4.支架通脚采用Φ48\*1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 |
| A18 | 电磁单炒单尾小炒炉 | 1100\*1000\*800/400 | 1 | 台 | 380v/15kw,三相四线设计.采用国内优质不锈钢板、国内知名品牌配件、安全保护通过国家3C认证、操作随心防水、防干烧保护、容易清洁、出菜率高、九档位人性化设计、面板1.0mm厚不锈钢板；余0.8mm厚不锈钢板；重力调节脚、拉伸面，配套Ø500双耳炒锅，含精致木包装 |
| A19 | 四门高身雪柜 | 1200\*650\*1950 | 1 | 台 | 1.食品冷柜用料：201不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm。2.双压缩机。3.工作温度：冷藏+4℃～-0℃，冷冻-0℃～-10℃。4.电压：220V，额定功率：370W。 |
| A20 | 电磁单头大锅灶 | 1100\*1150\*800/400 | 2 | 台 | 380v/20kw,φ840mm大锅、三相四线设计.采用国内优质不锈钢板、国内知名品牌配件、安全保护通过国家3C认 证、操作随心防水、防干烧保护、容易清洁、出菜率高、九档位人性化设计、面板1.0mm厚不锈钢 板；余0.8mm厚不锈钢板；重力调节脚、拉伸面，含精致木包装。 |
| A21 | 净化一体机 | 2200\*1200 | 2 | 台 | 规格：按需定制1.烟罩在离心风机的抽吸力的作用下,油烟经隔油栅进行初级过滤。剩余细微油烟进入高效滤筒进行二次净化，固态颗粒和液态油沉积在净化材料上；净化后的气体经风机排入烟道井中。净化效果符合饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（HJ/T62-2001）。 每节烟罩含2个LED照明灯，含风机和照明；功率：1.8kw,380V；2、用料：304/2B不锈钢板；3、板材：不锈钢1.2㎜。除油达到95%，除味达到90%。净化标准:低空净化直排。 |
| A22 | 消音管道 | 500\*500 | 1 | 项 | 采用优质不锈钢板1.2mm厚，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料，以防安全隐患，符合GB/T9978.1-2008,耐火完整性≥60min时，试件背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰。试件未丧失耐火完整性。管道之间用法兰连接，打胶密封紧密，无烟气泄露。 |
| A23 | 菜刀 | 常规 | 2 | 把 | 不锈钢4Cr13； |
| A24 | 砍刀 | 常规 | 1 | 把 | 斩切刀不锈钢4Cr13； |
| A25 | 磨刀石 | 200\*100\*55mm | 1 | 块 |  |
| A26 | 菜墩（PE）白色 | 直径500厚30mm | 2 | 块 | PE砧板； |
| A27 | 打皮刀 | 常规 | 3 | 把 |  |
| A28 | 冬瓜打皮刀 | 打 | 2 | 把 | 不锈钢 |
| A29 | 打菜勺 | 常规 | 6 | 个 | 不锈钢 |
| A30 | 大盆（加厚） | 60 | 2 | 个 | 不锈钢 |
| A31 | 调料盆（盅） | 16 | 12 | 个 | 不锈钢3Cr13；直径16cm |
| A32 | 大盆（加厚） | 40 | 2 | 个 | 不锈钢 |
| A33 | 大油鼓 | 10寸 | 2 | 个 | 不锈钢无磁； |
| A34 | 不锈钢水飘（大） | 18水舀 | 3 | 把 | 不锈钢 |
| A35 | 不锈钢水飘（小） | 600mm长把 | 5 | 把 | 不锈钢14cm尖底圆柄勺 |
| A36 | 炊帚 | 竹制品 | 6 | 把 | 圆筒竹刷 |
| A37 | 三角铲子 | 22.5\*4.3cm | 2 | 个 | 不锈钢红把 |
| A38 | 电子台秤 | 30公斤 | 1 | 台 |  |
| A39 | 长柄打蛋器 | 35MM | 2 | 个 | 不锈钢 |
| A40 | 双耳菜筐（白色）密网 | 加厚 500\*700 | 6 | 个 | 白色 |
| A41 | 周转箱（白） | 中号 | 4 | 个 | 抗冲击低压高密度聚乙烯（全新料HDPE）加厚 |
| A42 | 不锈钢桶 | 50直径 | 3 | 个 | 食品级不锈钢，厚度≥10.mm带盖 |
| A43 | 六格餐盘 | 1斤重 | 100 | 个 | 304材质，厚≥1.0mm |
| A44 | 不锈钢汤碗 | 加厚，直径140mm（白金碗） | 100 | 个 | 304不锈钢磨砂加厚双层汤碗 |
| A45 | 炒菜铲 | 加长木把 | 3 | 个 |  |
| A46 | 筷子 | 合金筷 | 200 | 双 |  |
| A47 | 围裙  |  | 3 | 个 | 防水 |
| A48 | 抹布 |  | 30 | 块 |  |
| A49 | 炒勺 | 8两 | 2 | 把 |  |

## 空调设备参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号参数 | 校区 |
| 1 | 空调 | 6 | 台 | 大1.5P变频挂机 空调类型：变频壁挂式空调，冷暖电辅，能效等级：二级及以上制冷季节能耗比（SEER)：不小于4.92；额定制冷量：不小于3500W；额定制冷功率：不大于980W额定制热量：不小于4600W额定制热功率：不大于1300W；电辅热：不大于1050W；循环风量：不小于645m3/h；室内机噪音（低速-高速）：不大于19-36db室外机噪音：不大于51dB | 中山苑幼儿园 |
| 2 | 空调 | 9 | 台 | 3P变频柜机 空调类型：变频柜式空调，冷暖电辅，能效等级：二级及以上制冷季节能耗比（SEER)：不小于3.84；额定制冷量：不小于7200W；.额定制冷功率：不大于2350W额定制热量：不小于9100W额定制热功率：不大于2800W；电辅热：不大于2500W；循环风量：不小于1200m3/h；室内机噪音（低速-高速）：不大于36-44db室外机噪音：不大于56dB |
| 3 | 空调 | 2 |  | 大1.5P变频挂机 空调类型：变频壁挂式空调，冷暖电辅，能效等级：二级及以上制冷季节能耗比（SEER)：不小于4.92；额定制冷量：不小于3500W；额定制冷功率：不大于980W额定制热量：不小于4600W额定制热功率：不大于1300W；电辅热：不大于1050W；循环风量：不小于645m3/h；室内机噪音（低速-高速）：不大于19-36db室外机噪音：不大于51dB | 李孟油幼儿园 |
| 4 | 空调 | 8 |  | 3P变频柜机 空调类型：变频柜式空调，冷暖电辅，能效等级：二级及以上制冷季节能耗比（SEER)：不小于3.84；额定制冷量：不小于7200W；.额定制冷功率：不大于2350W额定制热量：不小于9100W额定制热功率：不大于2800W；电辅热：不大于2500W；循环风量：不小于1200m3/h；室内机噪音（低速-高速）：不大于36-44db室外机噪音：不大于56dB | 李孟油幼儿园 |
| 5 | 空调 | 3 |  | 大1.5P变频挂机 空调类型：变频壁挂式空调，冷暖电辅，能效等级：二级及以上制冷季节能耗比（SEER)：不小于4.92；额定制冷量：不小于3500W；额定制冷功率：不大于980W额定制热量：不小于4600W额定制热功率：不大于1300W；电辅热：不大于1050W；循环风量：不小于645m3/h；室内机噪音（低速-高速）：不大于19-36db室外机噪音：不大于51dB | 中达广场幼儿园 |
| 6 | 空调 | 20 |  | 3P变频柜机 空调类型：变频柜式空调，冷暖电辅，能效等级：二级及以上制冷季节能耗比（SEER)：不小于3.84；额定制冷量：不小于7200W；.额定制冷功率：不大于2350W额定制热量：不小于9100W额定制热功率：不大于2800W；电辅热：不大于2500W；循环风量：不小于1200m3/h；室内机噪音（低速-高速）：不大于36-44db室外机噪音：不大于56dB |

**注：1.本项目为交钥匙工程，所有供电、供水、排水等能够交付使用，各供应商所供品牌须满足磋商文件中技术参数要求，中标金额包括了设备的生产、包装、运输、装卸、安装调试、外部附属设备、有关部门检验、人员的培训、售后服务、利润、规费、税金等一切费用（柜式空调需加装空气开关、安装过程中需增加铜管长度、有外墙保温的建筑安装施工等，如安装过程中有砖块阻挡，需割砖作业，保证空气开关安装不留缝隙）。后期不再追加费用。**

**2.供应商的报价要结合本采购项目实际情况，综合考虑所供货物的供货、安装、调试期间的各种风险因素（包括政策性风险因素、环保、疫情影响及大宗商品价格波动等）。**

**3.供应商报价应结合磋商文件的要求列明详细的设备的名称清单，设备型号（规格）、详细配置、技术指标说明、制造商；并能保证设备的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件等材料明细表（包括品名、规格、品牌、产地、等级、用量）及设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述与设备的技术服务和售后服务的内容和措施等。**

**4.供应商的报价文件必须详细的阐述所投设备产品的型号、规格、技术参数、性能、工艺质量等技术标准，供采购人在选择货物质量、水平上的比照参数。必须保证满足用户的需要。**

**5、采购人根据项目所要实现的功能而推荐的参数，并非限制条件。各供应商可以采用相当于推荐参数档次进行报价。但是，供应商提供的产品技术和功能需达到采购人的采购要求。**

**6、涉及到交叉作业，应服从采购人管理。**

**7、本项目完工后，由采购人委托具有第三方组织专家验收，所产生的验收费用由中标单位支付，若验收不合格，乙方需尽快更换为合格产品。采购人有权先使用，造成的损失由中标单位承担。**

**8、安装过程供应商应保障安装人员人身安全，高空作业等相关费用包含在报价中，后期不再追加费用。**

**9、提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。**

第六章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号:

供应商： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

目录

一、报价函部分

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、服务报价清单

五、服务方案

六、资格审查资料

七、供应商认为需要提供的其他资料

**一、报价函部分**

**（一）、报价函**

 （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以报价大写 元、小写¥ 元）进行报价，按合同约定实施和完成本项目的相关服务，并负责修补所供服务的任何缺陷，质量要求达到 。

2．我方承诺在磋商报价有效期（90日历天）不修改、撤销响应文件。

3．如我方获取成交资格：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交本项目。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． （其他补充说明）。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**二、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（单位：元） | 大写： （元） |
| 小写： （元） |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 磋商文件认同程度 |  |
| 备注 |  |

**注：本项目报价应保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。**

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件反正面

供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

 年 月 日

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

附：法人、委托代理人身份证复印件反正面

供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

1. **报价清单**

**报价明细表**

（格式仅供参考，可自行调整）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1. 供应商的上述报价应包含了本磋商文件规定的所有工作内容，未能在此列举的工作内容，供应商认为已包含在此报价中，供应商成交后应完成包括上述项目在内的所有工作。

供应商名称 ： （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件：商务偏离表**

（供应商）名称：（加盖公章） 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 报价文件实际情况 | 偏差内容 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**1.如供应商在响应表中无注明，报价文件与竞争性磋商文件不一致或差异，以竞争性磋商文件为准。

2.商务响应中交货期、付款方式等条款的负偏离视为不响应竞争性磋商文件的实质性要求。

1. **供货方案**

**（格式自拟）**

**附件：技术偏离表**

（供应商）名称：（加盖公章） 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 报价文件实际情况 | 偏差内容 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**1.即使供应商在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在响应表中无注明，报价文件与竞争性磋商文件不一致或差异，以竞争性磋商文件为准。

**六、资格审查资料**

 **（一）供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

**备注：本表后应附供应商营业执照副本、资格信用承诺函、中小企业声明函等材料的复印件。所填写内容应准确无误。**

**项目主要实施人员技术资格一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。本表后应附项目实施人员身份证、等相关资料的复印件，所填写内容应准确无误。**

供应商 ： （ 盖单位章 ）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

**七、供应商认为需要提供的其他资料**

####  附件：

**符合政府采购政策的证明材料**

（非小微企业不需要填写此表）

1、中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称）从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）∶

日 期∶

**从业人员声明函**

 本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为 人。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

2、小型和微型企业、监狱企业产品报价说明表（如有）

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 制造厂名称 | 产品制造商所属类型（监狱企业、小型、微型企业） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱、小型、微型企业产品报价总计 |  |

**附注：**

1、填入的产品必须是本企业生产的产品，或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业的产品；

2、填写本表的小型和微型企业须同时按附件格式提供“中小企业声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业的产品，须同时提供该企业的监狱企业、小型企业、微型企业证明。

3、不填报本表，不需提供“中小企业声明函”和证明文件，评审时不对其产品给予评审价折扣。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 监狱企业证明材料

（若企业非监狱企业，则不需填写）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

3、环境标志产品明细表

**（所投产品如为环境标志产品填写）**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| 单价 | 数量 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

**说明**：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

 2、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

 3、后附中国环境标志产品认证证书复印件、最新一期环境标志产品政府采购网清单网页截图；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

4、节能产品明细表

**（所投产品如为节能产品填写）**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 国家节能标志认证证书编号 | 节能产品认证证书有效 截止日期 | 价格 |
| 单价 | 数量 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

 2、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

 3、后附中国节能产品认证证书复印件、最新一期节能产品政府采购网清单网页截图；

 供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

5、政府强制采购节能产品明细表

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2.如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。如所投产品不是政府强制采购节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

#### 6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

注：如供应商不是残疾人福利性单位，则不需填写本声明函。

## 菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

## (法人或其他组织)

## 我公司自愿参加(项目名称)政府采购活动,并郑重承诺:

我公司符合下列要求:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动(以开启时间为准)前3年内,供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大 违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府 采购活动的证明材料;

(6)法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标(成交),将在评审(评标)环节结束后5个工作日内,按采购文件要求,向采购人提供下列材料原件进行核验:

(1)营业执照或事业单位法人登记证书;

(2)税务登记证(接受合一的证书)或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据;

(3)参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表(至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出 表)或供应商结算户银行出具的资信证明;

(4)参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单);

(5)其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

法定代表人(签章):

社会信用代码:

供应商名称(签章):

年 月 日

## 菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

## (自然人)

本人自愿参加( 项目名称 )政府采购活动,并郑重承诺:

## 本人符合下列要求:

## 为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为;

## 具有良好的银行资信证明;

## 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 如果本人中标(成交),将在评审(评标)环节结束后5个工作日内,按采购文件要求,向采购人提供下列材料原件进行核验:

## (1)身份证;

## (2)参加本次政府采购活动前一年内中国人民银行出具的征信证明;

## (3)参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据;

## (4)参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),如自然人已达到退休年龄的本项资料无需提供;

## (5)其他材料。

## 本人对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

## 自然人姓名(签章):

## 身份证号:

## 年 月 日